# **Ausschreibungstext ABS Dome OnTop Fusion (für Bitumen- und Foliendächer)**

# **oder ähnlich**

**Selbsttragendes Schutzgeländer nach DIN EN 13374:2013 und DIN EN ISO 14122-3:2002**

Selbsttragendes Schutzgeländer für Lichtkuppeln bis max. 2,5 x 2,5m, ohne Dachdurchdringung oder Beschädigung der Dachhaut, geprüft nach DIN EN 13374:2013 und DIN EN ISO 14122-3:2002. Gefertigt aus Aluminium und Edelstahl. Höhe 1,10 m, mit Handlauf und Knieleiste. Geringe Flächenlast für das Dach mit max. 5kg/lfdm. Einfache Handhabung und schneller Aufbau durch Stecksystem. Zum Verschweißen auf Bitumen- und Folienoberflächen. Verwendbar bis zu einer Dachneigung von 10°.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Beschreibung** | **Menge** | **EP** | **GP** |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_ | ABS Dome OnTop Fusion 2,5 x 2,5 | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ € | \_\_\_\_\_ € |